

АЧХ в углу комнаты около колонки с ЭАОС при включенной и выключенной ЭАОС.



АЧХ в точке прослушивания при включенной и выключенной ЭАОС колонки, стоящей в углу.



АЧХ в точке прослушивания при незаполненном и заполненном угле комнаты тряпками.