На фото со стороны ЦАПа  черный земля, желтый мастерклок.
На плате генов надо прозвонить какой из двух земля.

Можно с 10 контактного разъёма платы генов мастерклок взять:
7-MCLK
8-GND

На фото джамперы стоят под контент 192к (т.е. 2х передискретизация), для того чтобы переключать режимы ЦФ AD1853 в зависимости от частоты дискретизации контента нужно завести сигналы INT2x, INT4x с транспорта на соответствующие контакты H153. И ещё не помню точно, но возможно придётся вывести на S1 сигнал RESET и завести его на ЦАП, можно у Алексея уточнить нужно ли ресетить цап при смене режимов ЦФ.