	Бокс Пассивный Излучатель (ABR)

Диалог разделен на две главные группы.
Объем бокса и его демпфирование описаны в справке для закрытого бокса.
Описание модуля ABR:
* Vap
	Эквивалентный объем ABR		[l (Л)].
* Sd
	Площадь диффузора			[cm ].
* Mmp
	Перемещаемая масса, исключая
 	окружающий воздух 	 		[гр].
* Qmp
	Механическая Q пассивного излучателя.
* Fp
	Частота резонанса в открытом пространстве  [Гц].
* Fb
	Частота резонанса при установке в бокс 	 [Гц].
* Xsus
	Максимальное линейное отклонение, 	 [mm p-p].
	ЗАМЕТЬТЕ значение от пика до пика
* # ABR units
	Количество модулей ABR в боксе 		 [1-9].
* Simulate non linearity 
	Отметьте этот переключатель, если Вы хотите, чтобы программа
	моделировала нелинейность, вызванную чрезмерным отклонением
	пассивного излучателя.
Указатели меню:
* ABR unit | Open
	Открыть файл данных пассивного излучателя. Такой же формат как
	файлы данных модуля динамика LspCAD (*.unt) 
* ABR unit | Save / Save as
	Сохранить данные пассивного излучателя в файл данных.
* Table lookup
	Программа вычисляет оптимальные значения для бокса и ABR.
* Quick boxе
	Программа вычисляет подходящие начальные значения для бокса и порта
