	КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ КОМНАТЫ

Установите коэффициенты отражения для ограниченных областей 
комнаты для прослушивания. LspCAD не имеет опции моментальной 
установки различных коэффициентов поглощения для различных частот, 
поэтому лучше ввести коэффициенты поглощения для диапазона 
частот 125-250Гц.

Примерные коэффициенты поглощения для частот 125-250Гц даются ниже:

Стены:
 Кирпичная стена 			0.02
 Штукатурка на стружке 	 	0.35
 Штукатурка на волокне 		0.32
 Деревянная обшивка 		0.20

Пол:
 Твердая древесина 		0.04
 Пробка, линолеум, или плитка	0.03
 
Ковры:
 Шерстяной с подкладкой 	 	0.20
 Шерстяной на бетоне 	 	0.20
