		СХЕМА СРЕДНЕГО ДИАПАЗОНА

Диалог разделен на несколько групп:

Attenuator	Аттенюатор
Схема аттенюатора
* Att	Ослабление
	Установка желаемого ослабления в децибелах.
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения R26 и R27 будут 
	вычислены на основании значения Re, заданного в 
	диалоге динамика и значения Att.
* R26 и R27
	Два резистора, которые формируют аттенюатор.

LP filter section	Раздел фильтра LP (НЧ)
Секция фильтра Lowpass
* Filter order	Порядок фильтра
	Выбор порядка фильтра для секции lowpass фильтра.
* Cutoff	Срез
	Частота среза для фильтра lowpass
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения L21, C22, L23 и C24 
	будут вычислены на основании указанных значений; 
	порядка фильтра, частоты среза и Re. Обратите внимание, 
	что если порядок фильтра ниже, чем N=4, некоторые из 
	компонентов будут не определены. Это общие значения 
	компонентов для фильтров Butterworth (Баттерворта).
* L21, C22, L23, C24
	Компоненты, составляющие секцию фильтра lowpass

Notch section	Секция метки
* R25 и L25 и C25
	Секция, метка фильтра, при комбинировании они 
	сформируют параллельную резонансную схему, которая 
	может использоваться для вырезания пиков на АЧХ.

Zobel схема
Выравнивание импеданса
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения R28 и C28 будут 
	вычислены на основании значений Re и Le, заданных в 
	диалоге динамика.
* R28 и C28
	Компоненты, составляющие схему zobel (зобеля)

* Disconnect	Разъединить
	Отключение этой схемы, фактически последовательно 
	с входными клеммами будет установлен очень большой 
	резистор 10^12 Ом.