		ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Здесь Вы устанавливаете вид диаграммы переходной характеристики. 
См. также главу 4.12.7.

Resolution	Разрешающая способность
	Выберите разрешающую способность, временную от 25 до 2 мс.
Input signal	Входной сигнал
*Impulse response	(Импульсная характеристика)
	 Вид импульсной характеристики.
* Step response	Переходная характеристика
	Вид пошаговой характеристики.
* Tone burst  Взрывной тон
	Вид характеристики взрывного тона #periods (кол-во периодов) и Frequency (частота) Гц.	
*Show input signal	(Показать входной сигнал)
	Отметьте этот переключатель, если Вы хотите рассмотреть входной сигнал (только 				взрывного тона). Для более четкого просмотра, входной сигнал отображен амплитудой в 
	3 раза меньшей от выходного сигнала. 
*Zoom 200%	(Масштаб 200 %)
	Отметьте этот переключатель, если Вы хотите видеть только первую половину диаграммы.

 
Если временная разрешающая способность установлена слишком грубо, то переходные характеристики, особенно импульсная и пошаговая, могут быть сильно искажены. Это обнаруживается в том, что отрицательный пик становится большим, поскольку разрешающая способность установлена грубо, 
поэтому подбирайте временную разрешающую способность настолько тонко, насколько это возможно для рассматриваемого типа бокса.
