	ЗАКРЫТЫЙ БОКС

Здесь Вы можете ввести контрольные данные этого бокса:
* Box volume
	Объем бокса в литрах.
* Box Q
	Значение Q этого бокса состоит из двух частей, 
	Добротность Ql, является значением Q нежелательных 
	утечек (щели, неплотное крепление динамика и т. д.) бокса. 
	Нормальным значением Ql является примерно 5-20. 
	Добротность Qa, является значением Q, которое зависит 
	от количества демпфирующего материала в боксе. 
	Недемпфированный бокс, с жесткими стенками, имеет 
	значение Qa примерно равное 30-100, если бокс наполнить 
	полностью демпфирующим материалом, то можно достичь значения Qa 3.
* Fill
	Изображает, на сколько бокс заполнен демпфирующим материалом. 
	Если бокс заполнен полностью, то значение Qa уменьшится, что приведет 
	к виртуальному увеличению объема бокса примерно на 20 %. Заметьте, 
	что Вы должны будете установить значение этого параметра 100 %, 
	если Qa = 3. Для Qa = 7 коэффициент заполнения должен быть равен 
	примерно  50 %, в то время как Qa = 15-30 даст, коэффициент заполнения 0 %.

В этом диалоге Вы можете также выбрать пункты меню: 
* Table lookup..
	Появится диалог, где Вы можете сделать выбор между различными 
	установками настроек для выбранного Вами модуля динамика. 
* Quick box 
	Программа вычислит подходящие начальные значения для объема бокса.