			ОПТИМИЗАТОР СХЕМЫ

Инструмент оптимизации позволяет производить расчет фильтров 
соответствующих предопределенной целевой кривой. 

С этим инструментом, можно моделировать и создавать такие 
сложные структуры как, полосовые линеаризованные фильтры 
4-ого порядка, задача, на выполнение которой бы ушли недели 
и даже месяцы, при ее решении вручную. 

Оптимизация фильтра со схемами пассивных кроссоверов 
последовательной топологии не возможна.

К инструменту оптимизации обращаются, сделав щелчок на 
кнопке Optimize в схемном диалоге.

Прежде, чем начать сеанс оптимизации, нужно сначала 
добавить к списку оптимизации компоненты, которые должны 
быть оптимизированы (см. главу 6.2). Компоненты, которые 
подвергаются оптимизации, доступны в левом окне списка 
диалога оптимизации. В диаграмме доступно до трех графиков:
Красный (толстый): частотная характеристика схема + модуль динамика.
Серый (толстый): 	целевая частотная характеристика.
Красный пунктирный: 	не фильтрованная частотная характеристика.
В этом диалоге существует несколько контрольных установок.
+Stepsize	Размер шага
То есть, на сколько большие шаги оптимизации, должен применять
оптимизатор для каждого компонента, диапазон - между 0 и 10 %.
+Live update	Оперативное обновление
Учитывает обновление всех диаграмм в течение оптимизации, 
хотя существенно замедляет процесс.
+View unfiltered response	Вид не фильтрованной характеристики
Позволяет пользователю рассматривать не фильтрованную характеристику.
+Angle	Угол
При условии, что Вы выбрали лучевые графики вне оси, здесь 
Вы можете выбирать в каком направлении Вы желаете вести 
оптимизацию. Открывая диалог оптимизации, пожалуйста, 
удостоверьтесь, что выбранное направление оптимизации верно.

Lowpass	Нижняя полоса
Установка свойств для той части целевой кривой, которая описывает 
низко частотную линеаризацию.
+Fc
Частота отсечки 
+Order
Порядок фильтра, 0-4
+Butterworth/Linkwitz/Flat delay/2nd order variable Q
Здесь выбирается одно из, Butterworth (-3dB Fc) 
Баттерворта (-3db на частоте Fc) или Linkwitz-Riley (-6dB Fc)
Линквитца-Рилея (-6db на частоте Fc), или Flat delay 
(Единообразная линеаризация задержки). Что из этого нужно 
выбрать, зависит от того, как накладываются границы фаз схем, 
в точке пересечения кроссовера. Если отличие фазовых границ
между двумя схемами близко к 0 или 180 градусам, тогда нужно
выбрать линеаризацию Linkwitz-Riley. С другой стороны, если 
отличие фазовых границ близко к 90 или 270 градусам, то вероятно 
лучшим выбором будет линеаризация Butterworth. 
Единообразная линеаризация задержки, может быть выбрана 
при желании, побороться за насколько только возможно малые 
искажения групповой задержки. 
Эта линеаризация напоминает фильтр Бесселя. 
The 2nd order variable Q это специальный случай, который позволяет 
Вам снова оптимизировать передаточную функцию highpass или 
lowpass  порядка с заданным значением Q. 

Highpass
Установка свойств для той части целевой кривой, которая описывает 
низко частотную линеаризацию, смотри объяснения выше. 

Optimization range	Диапазон оптимизации 
Здесь происходит выбор частотного диапазона, в котором 
оптимизатор должен вычислить показатель различия, это весьма 
полезно, иначе, на незначительных участках частотного диапазона, 
будут утрачены важные значения компонентов. Рекомендуется 
установить здесь такой диапазон, который бы охватывал рабочий 
диапазон частот, а также диапазон, в котором пики звукового 
давления превышают или находятся ниже 20-ти 25-ти dB от 
нормального уровня. Можно задать два диапазона.
Include: (Включить), передача оптимизатору диапазона 
оптимизируемых частот, в котором должна производиться оптимизация. 
Exclude (Исключить), исключается диапазон частот, в порядке исключения, 
который является частью включенного, например возмущение в 
диапазоне частот, который находится в пределах включенного диапазона.
 
Target SPL	Целевая SPL
Если поле переключателя Lock отмечено, то целевая кривая SPL 
блокируется к указанному уровню так, чтобы не возникали проблемы 
связанные с уменьшающейся аффективной чувствительностью. 
С не отмеченным переключателем  целевая кривая SPL будет 
плавать вокруг достигнутой кривой.
Целевая характеристика может быть импортирована щелчком на 
кнопке Browse (Выбрать) (также возможно пропустить файл в поле Target). 
Формат целевой характеристики, это простой текстовый файл ASCII с 
характеристикой частотной точки. 
Ниже приведено содержание простого файла:
20 	0
500 	0
2000      -3
3000      -3
5000 	0
20000 	0
Импортирование этого файла, заставит оптимизатор достигнуть снижения 
уровня частотной характеристики, -3dB, в диапазоне, между 2000Гц  3000Гц. 
По щелчку на кнопке Reload, будет перезагружен конечный файл. Когда 
отмечается поле Flat target (Единообразная линеаризация), то целевая 
характеристика будет вынуждена стать линеаризованной. Целевой файл 
данных может также содержать информацию фазы, но данная 
информация не используется. 

Passband slope	Крутизна спада полосы пропускания
Здесь можно ввести желательную крутизну спада полосы пропускания в 
диапазоне - / + 2dB на октаву. Введение наклона в частотной характеристике 
может быть вызвано, например желанием понизить уровень средних 
частот в двух полосной АС.

Target error	Целевая погрешность
Здесь можно установить среднее отклонение от целевой частотной 
характеристики, по нажатию кнопки старт, это поле изменится на 
отображение достигнутого среднего отклонения от целевой характеристики. 
По достижении целевой характеристики, итерация будет остановлена. При 
установке значения равного нулю, оптимизация будет продолжаться 
бесконечно (хорошо, но не совсем, поскольку мы имеем дело с операционной 
системой Microsoft). Отображенная погрешность, это средний размах в 
децибелах по отношению к целевой характеристики в пределах 
диапазона оптимизации.
 
Optimize common components	Оптимизация общих компонентов
Если этот переключатель отмечен, то в списке появляются общие компоненты, 
которые были выбраны для оптимизации. Заметьте, что эта опция доступна 
только тогда, когда в диалоге схем отмечено 
Link to common network (Связь с общей схемой).