		МАСТЕР СХЕМЫ (пассивной)

Точно не новый Гудини, но, так или иначе, Мастер мог бы помочь 
пользователю получить первую отправную точку. К Мастеру 
обращаются через щелчок на кнопке Wizard в диалоге схемы.
Здесь пользователь делает первое грубое предполагаемое 
значение компонентов в схеме. 

Верхние и нижние частоты среза и порядок фильтра выбираются так, 
чтобы была достигнута необходимая крутизна фильтра.
Номинальная нагрузка (здесь 5.5 W) устанавливается так, чтобы 
было наилучшее согласование с громкоговорителем. 
В списке точки ввода можно выбрать, куда в схему должен быть 
помещен фильтр. 

Заметьте, что, если нужен только фильтр lowpass (LP), тогда значение 
порядка  фильтра highpass (HP) нужно установить на ноль. Соответственно, 
если нужен только фильтр highpass (HP), значение порядка фильтра 
lowpass (LP) устанавливается равным нулю. Очень скоро Вы обратите 
внимание, что предлагаемые Мастером компоненты фильтра, не очень 
хорошо согласовываются с реальным модулем динамика, тем более что 
частотную характеристику модулей динамиков нужно компенсировать, 
фактически мастер меньше всего заботится об этом.