		МАСТЕР HP/LP 2-го ПОРЯДКА (активного)

При помощи мастера фильтров HP/LP 2-го порядка, можно создать 
блоки фильтров Sallen-Key 2-го порядка с определенным срезом 
(Cutoff) и значением Q. Можно выбрать единичный коэффициент 
усиления или эквивалент компонентов фильтра. В последнем случае, 
коэффициент усиления полосы пропускания изменяется так, 
чтобы была достигнута желаемая Q.
