			СИСТЕМНЫЙ ОПТИМИЗАТОР

Системный оптимизатор позволяет оптимизировать систему к 
предопределенной целевой кривой. Этот инструмент рекомендуется 
использовать как второй шаг в процедуре оптимизации, после 
оптимизации индивидуальных схем.

Компоненты, которые подлежат оптимизации, выбираются в 
диалогах индивидуальных схем.  
В диаграмме доступно несколько графиков:
Красный (толстый):	Частотная характеристика системного модуля.
Серый (толстый):		Целевая частотная характеристика.
Blue Синий:		Индивидуальная частотная характеристика схема+динамик.
Целевая кривая, наряду с красным графиком, является "плавающей", 
то есть цель не показывает никакой целевой SPL, это только совмещение с 
целевой кривой, здесь это важно.
 
В этом диалоге существует несколько контрольных установок.
* Stepsize	Размер шага
	То есть, на сколько большие шаги оптимизации, должен применять 
	оптимизатор для каждого компонента, диапазон - между 0 и 10 %.
* Angle	Угол
	При условии, что Вы выбрали лучевые графики вне оси, здесь Вы 
	можете выбирать в каком направлении Вы желаете вести оптимизацию. 
	Открывая диалог оптимизации, пожалуйста, удостоверьтесь, что 
	выбранное направление оптимизации верно.
* Optimization range	Диапазон оптимизации
	Здесь происходит выбор частотного диапазона, в котором 
	оптимизатор должен вычислить показатель различия. Диапазон 
	оптимизации должен быть установлен так, чтобы был включен целый 
	диапазон частот, однако такие участки диапазона как начало 
	НЧ и конец ВЧ могут быть исключены.
* Optimize networks	Оптимизировать схемы
	Здесь происходит выбор необходимых схем для оптимизации.
* Target	Цель
	Целевая характеристика может быть импортирована щелчком на кнопке 
	Browse (Выбрать). Текстовый файл может быть создан, например в 
	блокноте (notepad). Текстовый файл:
500	0
1000      -3
2000      -3
5000 	0
	Описывает целевую частотную характеристику с 3dB спадом в среднем 
	диапазоне. По щелчку на кнопке Reload, будет перезагружен конечный 
	файл. Когда отмечается поле Flat target (Единообразная линеаризация), 
	то целевая характеристика будет вынуждена стать линеаризованной.
* Target error (Error)	Целевая погрешность (Погрешность)
	Здесь можно установить средне целевую погрешность от целевой частотной 
	характеристики, при нажатии кнопки старт, это поле, изменит показание на 
	значение достигнутой средней погрешности от целевой характеристики. Когда 
	цель будет достигнута, итерация (повторения), остановится. В случае установки 
	цели на нуль, оптимизация будет продолжаться бесконечно. Отображаемая 
	средняя погрешность в децибелах, относится к цели в пределах диапазона 
	оптимизации.