		ДИАЛОГИ МОДУЛЯ ДИНАМИКА

Диалоги динамика служат метками - заполнителями 
параметров динамика.

Диалог разделен на несколько групп:
* Invert polarity	Обратная полярность
	Изменение полярности модуля динамика. 
	Полярность видна в окне рисунка.
* Rex
	Дополнительное увеличение значения Re из-за нагрева 
	голосовой катушки, это помогает пользователю в 
	моделировании АЧХ с учетом этого явления на больших 
	уровнях  мощности. 
* Re
	Сопротивление голосовой катушки динамика
* Le
	Индуктивность голосовой катушки динамика
 
Заметьте! Значения Re и Le практически используются только для 
вычисления значений компонентов фильтра, воздействие же на 
частотную характеристику и полный импеданс существует только 
до тех пор, пока Вы не импортируете данные измерений импеданса.
Заметьте также, что Re и Le не описывают полностью 
характеристику импеданса модуля динамика.

* 1 driver unit / 2 driver units	1 модуль динамика / 2 модуля динамика
	Здесь выбирается количество модулей динамиков, если 
	выбрано 2 модуля динамика, то они могут быть соединены 
	оследовательно или параллельно. 

Driver parameters 	Параметры динамика
	В этой группе устанавливается один набор параметров для 
	каждого модуля динамика, если используется только один 
	модуль динамика, здесь можно установить параметры 
	только для Driver unit 1. 
* dX, dY, dZ
	Позиция модуля динамика относительно акустической точки 
	зрения, так сказать воображаемая контрольная точка. 
	Направление с лева на право обозначает dX, dY обозначает 
	направление снизу вверх, положительное значение dZ, 
	предполагает большее удаление от слушателя, чем 
	отрицательное значение dZ. По практическим причинам, можно 
	установить позицию для высокочастотного модуля динамика, 
	например dX =0, dY =0, dZ =0 и использовать ее как контрольную
	точку для других модулей. Установки этих параметров затрагивают
	и другие модули динамиков, а поэтому и общую 
	частотную/фазовую характеристику.
* Piston radius	Радиус диффузора
	Эффективный радиус диффузора модуля динамика. Это отражается
	на моделировании характеристики вне оси. 
* SPL data	SPL данные
	В этой подгруппе имя файла, это задаваемый файл данных SPL, 
	щелчок на кнопке Browse открывает диалог, в котором можно 
	выбрать желаемый файл данных. Поле Scaling позволяет Вам 
	задавать смещение (в децибелах), в SPL файле данных. См. 
	главу 8.2.2 для описания форматов импортируемых файлов.
* Impedance data	Данные импеданса
	В этой подгруппе задается имя файла данных импеданса. 
	Поле Scaling учитывает масштабирование значений импеданса. 
	Например, значение 0.5, в поле Scaling, будет вдвое уменьшать
	значение импеданса.
