	 СИСТЕМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (утилита Box)

Инструмент системной оптимизации, позволяет одновременно 
оптимизировать фильтры и такие параметры бокса как объем и 
настройка, которые согласовываются с предопределенной 
характеристикой. 

С помощью этого инструмента, можно моделировать и создавать 
сложные боксы такого типа как "полосовой бокс тип 2" с активными 
или подключенными (связанными) пассивными фильтрами 

Прежде, чем начать оптимизацию элементов фильтра, сначала 
нужно добавить в список оптимизации элементы, которые 
должны быть оптимизированы (см. главу 6.2). 

На диаграмме видны два графика:
Solid red (thick) 	Красный (толстый): Частотная характеристика 
		схема+eq+модуль динамика.
Grey (thick)	Серый (толстый): Целевая частотная характеристика.
 
В этом диалоге существует несколько средств управления.
*Stepsize	Величина шага
	Величина шага, т. е., насколько большие шаги оптимизации 
	должны применяться для каждого элемента, диапазон между 0 и 10 %.
*Live update	Оперативное обновление
	Учитывается обновление всех диаграмм, в течение оптимизации, 
	но при этом замедляется выполнение программы.
Lowpass
	Здесь устанавливаются свойства для части целевой характеристики, 
	которая описывает низкочастотное совмещение.
*Fc	F отсечки
	 Частота среза 
*Order
	Порядок фильтра (0-8)
*Butterworth/Linkwitz/Flat delay/Valiable slope	
	Баттерворт/Линквитц/Единообразная задерж-ка/Переменная крутизна
	Здесь выбирается одно из: Butterworth (-3dB Fc),  Linkwitz-Riley (-6dB Fc) 
	или (flat delay) единообразное выравнивание задержки. 
	Что из этого нужно выбрать, зависит от того, как на частотах среза схем 
	фильтров, в точке пересечения, накладываются фазы. Если на границе 
	двух фильтров различие между фазами близко к 0 или 180 градусам, 
	тогда должно быть выбрано совмещение Linkwitz-Riley. С другой стороны, 
	если различие между фазами составляет 90 или 270 градусов, то 
	вероятнее всего, наилучшим выбором будет совмещение Butterworth. 
	Если Вы желаете побороться за максимально возможное малое искажение, 
	групповую задержку, то может быть выбрано (flat delay), единообразное 
	выравнивание задержки. Это совмещение, напоминает совмещение 
	фильтра (Bessel), Бесселя. Переменная крутизна (variable slope), вариант 
	специального случая, который позволяет Вам устанавливать частоту 
	среза и крутизну в децибел/октава, очень полезна при оптимизации, 
	например полосовых боксов.

Highpass	ВЧ частота
	Здесь устанавливаются свойства для части целевой характеристики, 
	которая описывает низкочастотное совмещение, для объяснения см. выше.

Optimize	Оптимизировать
	Здесь выбирается то, что должно быть оптимизировано

Optimization range	Диапазон оптимизации
	Здесь происходит выбор частотного диапазона, в котором оптимизатор 
	должен вычислить метрическое различие, это весьма полезно, иначе, 
	на незначительных участках частотного диапазона, будут утрачены 
	важные значения компонентов. Рекомендуется установить здесь такой 
	диапазон, который бы охватывал рабочий диапазон частот, а также 
	диапазон, в котором пики звукового давления превышают или находятся 
	ниже 20-ти 25-ти dB от нормального уровня. 
 
Target SPL	Целевая SPL
	Если переключатель блокировки цель SPL установлен, то характеристика 
	блокируется к точно установленному уровню, чтобы эффективно избежать 
	проблем с когда-либо уменьшающейся чувствительностью. С не 
	отмеченным переключателем целевая SPL характеристика будет плавать 
	вокруг достигаемой характеристики.

Целевая характеристика может быть импортирована щелчком на кнопке Browse. 
Формат целевой характеристики - простой текстовый файл ASCII с частотной 
точкой и ее характеристикой. 
Ниже представлено примерное содержание простого файла:
20      0
50      0
100  - 3
500  - 3
эти импортируемые данные, заставят оптимизатор оптимизировать частотную 
характеристику с 3-х dB спадом частоты выше 50Гц. Щелчок на кнопке Reload 
(Перезагрузка), перезагрузит конечный файл. Когда поле Flat target (Цель плоская) 
отмечено, то целью становится ровная характеристика. Целевой файл данных 
также может содержать и данные фазы, но эти данные не используется. 

Passband slope	Крутизна полосы пропускания
	Здесь можно ввести желаемую крутизну полосы пропускания в диапазоне
	 - / + 2dB на октаву. Введение этого параметра, в частотной характеристике, 
	может быть вызвано таким желанием как, например расширение уровня 
	воспроизводимых частот в более низкой области двух полосной АС.
Target error (Error)		Целевая погрешность (Погрешность)
	Здесь можно установить средне целевую погрешность от целевой частотной 
	характеристики, при нажатии кнопки старт, это поле, изменит показание на 
	значение достигнутой средней погрешности от целевой характеристики. 
	Когда цель будет достигнута, итерация (повторения), остановится. В случае 
	установки цели на нуль, оптимизация будет продолжаться бесконечно. 
	Отображаемая средняя погрешность в децибелах, относится к цели в 
	пределах диапазона оптимизации.
