		 СХЕМНЫЕ ДИАЛОГИ

Это содержание справки содержит информацию для схемного 
диалога в утилите фильтра, некоторые поля в диалоге фильтра 
для утилиты бокса не доступны.

Эти схемные диалоги отличаются от утилиты простого пассивного 
кроссовера, в которой можно выбрать определенную схему, изменяя 
типы разветвлений. 
Например, если сделать двойной щелчок на Branch 03 
(Цепь, разветвление 03), то в левом окне всплывающего меню, 
отобразятся (см. информацию в этом разделе позже) с возможностью
изменения, а так же копирования и вставки, типы разветвлений.

Опция Snap (Выбрать), позволяет присваивать компонентам значения 
стандартных рядов E24 или  E12, заметьте, что изменяются только 
зафиксированные компоненты.

Схемное диалоговое окно, состоит из двух окон списка. Слева, 
Расположено основное окно списка, где можно изменить тип 
разветвления и значения компонентов. Правое окно списка, это окно 
списка оптимизации. В этом окне можно изменить только значения 
компонентов. Нажимая на кнопку Add (Добавить), все компоненты, 
выбранные в оптимизируемой схеме левого окна списка, добавляются 
в правое (оптимизировать), окно списка. Для удаления компонентов из 
списка оптимизации, необходимо выбрать его одиночным щелчком и 
нажать кнопку Remove (Удалить).

Поле, расположенное ниже группы Snap, показывает информацию об 
элементе схемы, например значение Q (добротности) и частоты резонанса, 
резонансной схемы. На рисунке выше, в поле отображена центральная 
частота и значение добротности схемы параллельного резонанса, которая 
служит режекторным фильтром.

Если по какой- либо причине необходимо отключить всю схему, то это можно 
сделать, отметив переключатель disconnect. Всякий раз, когда отключаются все 
компоненты, они не отмечаются, но модуль динамика остается подключенным. 
Заметьте, что все компоненты на рисунке схемы остаются видимыми, хотя 
никакие компоненты не отмечены. 

Полярность модуля (ей) динамика (ов), связанного с этой схемой будет 
инвертирована, если отметить переключатель полярности Invert polarity.

Поле переключателя  Link to common network (Связать с общей схемой), 
отмечается при необходимости подачи сигнала непосредственно на эту 
схему, вместо общей схемы, (см. главу. 6.2.1 об общей схеме). Знайте, что 
связывание схем с активными цепями, в общую схему с пассивными цепями, 
особого смысла не имеет.

Каждое разветвления должно быть определено, активным или пассивным. 
Здесь необходимо помнить одно правило, каждому разветвлению с 
активными компонентами, всегда должно предшествовать разветвление с 
пассивными компонентами (довольно очевидно, не так ли?).

Полностью пассивные схемы (то есть не содержащие разветвления с активными
компонентами), могут иметь параллельную или последовательную топологию 
соединения. Если желательна последовательная топология, надо отметить поле
переключателя Series topology (Послед. топология). Различие между этими 
схемами, последовательными и параллельными, будут описаны позже. Заметьте, 
что схема последовательной топологии не может содержать активных 
разветвлений, поэтому переключатель series topology скрыт, если разветвление
в схеме активно.

Группа View (Вид), содержит несколько кнопок, нажатие на кнопку вызовет 
указанную диаграмму по верх всех остальных. Например, если сделать один
щелчок на кнопке рядом с надписью “Summed freq. resp.” (Суммарная АЧХ), 
то эта диаграмма будет перенесена на самый верх и станет видимой 
для пользователя.

Если щелкнуть дважды на разветвлении в окне списка разветвлений, то 
всплывающее меню покажет что можно перемещать разветвления вперед/назад, 
копировать/вставлять, устанавливать тип разветвления, а  также выбирать, 
пассивное или активное разветвления. В зависимости от активного или пассивного
типа разветвления, изменяется и вид всплывающего меню. Заметьте, что в 
некоторых случаях некоторые указки меню недоступны или невидимы, например 
нельзя разместить пассивное разветвление перед активным.
Мастер HP/LP Filter (Фильтров ВЧ/НЧ) позволяет быстро создавать пассивные или 
активные фильтры начального уровня. Пассивные разветвления могут быть 
выбраны как шунтирующие, так и последовательные. По умолчанию разветвления в 
пассивной схеме "послед.- шунт-послед.- шунт", но при необходимости, для 
правильного отображения кроссовера,  это можно изменить.

Этот диалог содержит не большое меню с двумя указателями:
Export network	Экспорт схемы
Позволяет сохранить схему так, чтобы ее можно было импортировать в 
другой проект. Ее формат, это местный  формат LspCAD. 
Import network	Импорт схемы
Импортирование схемы.
Экспорт/импорт может быть полезен при копировании полных схем 
между проектами кроссоверов.
