		БОКС ТИПА BASSREFLEX

Объем бокса и его демпфирование описаны в справке для закрытого бокса.
Описание порта:
* Length
	Длина вентиля в см, все вентили имеют одну длину.
* Flare radius
	Радиус раструба порта. Если раструбные порты не используются, 
	то вводят нулевое значение.
* Min and max dia
	Минимальный и максимальный диаметр вентиля в см. Все вентили 
	имеют одинаковый диаметр. Заметьте, что малый диаметр может 
	вызвать значительный устойчивый шум при большой выходной 
	мощности, это практическое правило для радиуса. Минимальное 
	его значение, должно обеспечивать скорость воздуха в порту, при 
	больших мощностях, менее 15-20м/сек. Вы можете проверить это, 
	в диаграмме Port air speed (Скорость воздуха в порту).
* Area
	Площадь сечения в см2. Заметьте, что эта площадь, которая должна быть 
	рассчитана, форма поперечника может быть как круглой, так и прямоугольной.
* Res. freq.
	Резонансная частота в Гц.
* Number of vents
	Количество вентилей, (1-9). Заметьте, что все вентили порта должны иметь 
	одинаковую площадь и одну длину.
* Sim. port nonlinearity
	Отметьте этот переключатель, если Вы хотите, чтобы программа имитировала 
	нелинейность, вызванную высокими скоростями воздуха в порту.
Заметьте, что порт может состоять из 9 вентилей.

В этом диалоге Вы также можете выбрать такие указатели меню: 
* Table lookup...
	Всплывает дополнительный диалог, где Вы можете сделать выбор между 
	различными линеаризациями и различным наполнением бокса. 
* Quick box
	Программа вычислит подходящие начальные значения для бокса и порта.
