	ОБЩИЙ ДИАЛОГ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ

В общем диалоге параметров настройки устанавливаются различные параметры. 
Этот диалог состоит из четырех групп.

Display frequency response	Отображаемая частотная характеристика.
Внутренний участок частот в утилите кроссовера, всегда равен 1-30000Гц. 
Чтобы иметь возможность рассмотрения более узкого участка частот, здесь можно 
установить пределы Lower (Ниже) и Upper  (Выше).

IFFT (impulse response) 	(импульсная характеристика).
В этой группе устанавливается количество точек и скорость дискретизации 
вычисления импульсной характеристики. Для экономии времени, вычисление 
импульсной характеристики можно отключить. Помимо импульсной характеристики 
можно выбрать пошаговую характеристику или реакцию на прямоугольный импульс. Disp. length позволяет подробно видеть начало характеристики.

Measurement distance	Расстояние измерения.
Здесь можно выбрать расстояние, на котором должна быть рассчитана частотная 
характеристика, это бесконечное (Infinite) или предопределенное расстоянии от 
контрольной точки громкоговорителей. Во всех случаях измерение происходит в 
системе координат по оси Z. 

Off axis plots	Графики вне оси.
Здесь можно выбрать некоторое значение вертикального угла измерения от оси. 
Для графика составляющего поверхность, можно выбрать до 16-ти углов в градусах, 
кроме нулевого угла, который всегда является заданным по умолчанию. Для графика 
(overlay), составляющего перекрытие, можно выбрать до 7 углов в градусах, кроме 
нулевого. Для графика составляющего поверхность, углы выбираются из крайнего 
левого списка, в то время как углы для оверлейного графика выбираются из списка 
surface plot (график поверхности).
Переключателем Flip up/down (Зеркально отразить вверх/вниз), пользователь может 
выбрать позитивное, положительное, отображение верхней или нижней половины 
графика поверхности. Переключатели Horizontal/Vertical позволяют Вам рассматривать 
поведение графика вне горизонтальной или вне вертикальной оси.

Polar plot		Полярный график.
Еще один способ просмотра осевой характеристики в диапазоне от -90 до +90 градусов, 
может быть исследовано до пяти различных частот. Значения полярного графика могут 
быть абсолютными или нормализованными.

Target SPL curve	Целевая кривая SPL. 
Целевая кривая может использоваться во многих приложениях, в каждом, где есть 
необходимость согласования измерение dZ модулей. Целевая кривая импортируется 
щелчком на кнопке Browse. Смещение может быть установлено так, чтобы целевая 
кривая была расположена на оптимальном уровне относительно моделируемого 
измерения SPL. При необходимости, целевую кривую SPL можно скрыть, отметив 
переключатель Hide (Скрыть).

Diagram scaling	Масштабирование диаграммы.
Здесь может быть изменено масштабирование диаграмм, которые представляют 
импеданс, групповую задержку, усиление фильтра и уровень звукового давления. 
Кроме того, можно скрыть кривую фазы в диаграмме Summed frequency response 
(Суммарная частотная характеристика).
