	РЕДАКТОР МОДУЛЯ ДИНАМИКА

Редактируя параметры модуля динамика, Вы можете создавать 
свои собственные файлы параметров динамиков, которые будут 
используются в LspCAD. Файлы параметров, по умолчанию, 
используют расширение .unt, но нет никаких препятствий для 
использования Вами другого расширения.

Ниже следует описание различных указателей меню.
* File | New
	Удалить всю информацию.
* File | Open...
	Загрузить файл параметров.
* File | Save, File | Save as...
	Сохранить файл параметров.
* File | Print data...
	Распечатка параметров динамика.
* File | Copy data
	Копирование параметров динамика в буфер обмена.
* File | User note...
	Эдесь Вы можете ввести ваши собственные комментарии, 
	до 600 символов или 9 строк информации.
* Calc. missing fields.
	Вычислить значения, если возможно, пропущенных 
	полей, этот указатель меню недоступен, если отмечен 
	переключатель Crosscalc.

В диалоговом окне Вы можете установить многие параметры динамика.
* Manufacturer 	Производитель динамика.
* Model		Модель модуля динамика.
* Type		Вводится диапазон, в пределах которого работает модуль 
		динамика. В данный момент практического применения этому нет.
* Re 	Сопротивление звуковой катушки 			 [Ом].
* Le 	Индуктивность звуковой катушки 			 [мГн].
* Reb 	Сопротивление звуковой катушки (см. информацию ниже) 	 [Ом].
* Leb 	Индуктивность звуковой катушки (см. информацию ниже) 	 [мГн].
* fs 	Резонансная частота в свободном пространстве 	 [Гц].
* Qms 	Значение механической Q
* Qes 	Значение электрической Q
* Qts 	Значение полной Q
* Rms 	Сопротивление потерь подвеса	 [Ns/m.].
* Mmd 	Перемещаемая масса, исключая окружающий воздух 	 [гр].
* Mms 	Перемещаемая масса, включая окружающий воздух 	 [гр].
* Cms 	Механическая гибкость подвеса 	[m/N].
* Cas 	Акустическая гибкость подвеса	[m^5/N].
* Vas 	Эквивалентный объем 		[Л].
* Sd 	Площадь диффузора 		[cm^2].
* Bl 	Силовой фактор (движущая сила) 	[N/A]
* Pmax 	Максимальная, ограниченная нагревом, выходная мощность [W].
* Xmax 	Максимальное линейное отклонение дифф., 
	ЗАМЕТЬТЕ, полный размах, от пика до пика 		[мм p-p].
* Airgap 		Высота воздушного зазора магнитопровода 	[мм].
* Voicecoil 	Высота намотки звуковой катушки 		[мм].
* Efficiency 	Показывает отдачу модуля динамика с 
		мощностью 1W/8Ohm на расстоянии 1-го метра.
* Crosscalc. 	Если этот переключатель отмечен, программа будет всегда 
		пробовать подгонять параметры для совпадения друг с другом.
* Double voice coil 	Отметьте этот переключатель, если модуль динамика 
		имеет две звуковые катушки.
 
Такие параметры динамика как, Sd, Cms, Mmd, Rms, Re, Le, Pmax и Xmax,
используются в LspCAD, поэтому убедитесь в их достоверности. 

Улучшенная модель индуктивности звуковой катушки (Reb/Leb).
Простой моделью индуктивности звуковой катушки, является 
последовательно соединенные индуктивность звуковой катушки (Le), 
с ее сопротивлением постоянному (DC) току, (Re). Эта модель, не 
совсем подходит для мощных длинно ходовых сабвуферных динамиков, 
у которых индуктивность звуковой катушки высока на низких частотах 
и существенно понижается на высоких частотах. Для этой цели 
используется расширенная модель, где индуктивность звуковой 
катушки Le, соединена с параллельно соединенными сопротивлением Reb 
и индуктивностью Leb. Если требуется, то Reb и Leb можно оставить 
неиспользованными, только тогда нужно установить значения 
Reb и Leb = 0 (Неопределено), это значение задано по умолчанию.