	 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

В диалоге общих параметров настройки устанавливаются 
различные параметры. Этот диалог состоит из нескольких групп.

Display frequency response	Отображаемая частотная характеристика
Внутренний участок частот в утилите кроссовера, всегда равен 1-30000Гц. 
Чтобы иметь возможность рассмотрения более узкого участка частот, здесь 
можно установить пределы Lower (Ниже) и Upper  (Выше).

IFFT (impulse response) 	(импульсная характеристика).
В этой группе устанавливается количество точек и скорость дискретизации 
вычисления импульсной характеристики. Для экономии времени, вычисление 
импульсной характеристики можно отключить.

Measurement distance	Расстояние измерения.
Здесь можно выбрать расстояние, на котором должна быть рассчитана частотная 
характеристика, это бесконечное (Infinite) или предопределенное расстоянии от 
контрольной точки громкоговорителей. Во всех случаях измерение происходит в 
системе координат по оси Z. 

Off axis plots	Графики вне оси
Здесь можно выбрать некоторое значение вертикального угла измерения от оси. 
Для графика составляющего поверхность, можно выбрать до 16-ти углов в градусах, 
кроме нулевого угла, который всегда является заданным по умолчанию. Для графика 
(overlay), составляющего перекрытие, можно выбрать до 7 углов в градусах, кроме 
нулевого, который задан по умолчанию. Для графика составляющего поверхность, 
углы выбираются из крайнего левого списка, в то время как углы для оверлейного 
графика выбираются из списка surface plot (график поверхности).
Переключателем Flip up/down (Зеркально отразить вверх/вниз), пользователь может 
выбрать позитивное, положительное, отображение верхней или нижней половины 
графика поверхности. Если отмечен флажок inhibit (запретить), то будет запрещено 
изменение графика вне оси, это ценно, например, в таком случае как оптимизация 
схемы, при которой нет необходимости очищения всех лучей графика. Переключатель 
Hide on axis plot (Скрыть график на оси), позволяет скрыть на графике вне оси, 
график на оси. Пользователь может выбрать, в  каком направлении 
(vertical/horizontal) (вертикально/горизонтально), должно быть выполнено 
моделирование графика вне оси. Положительные углы, это углы направленные 
всегда вверх (по вертикали) или вправо (по горизонтали), в то время как отрицательные 
углы, это углы направленные вниз (по вертикали) или влево  (по горизонтали). Этим 
контролируется установка угла измерения, Angle (Угол).

Diagram scaling		Масштабирование диаграммы
Здесь может быть изменено масштабирование диаграмм, которые представляют 
импеданс, групповую задержку, усиление фильтра и уровень звукового давления. 
Кроме того, можно скрыть кривую фазы в диаграмме 
Summed frequency response (Суммарная частотная характеристика).
 
Target SPL curve	Целевая кривая SPL
Возможность добавления оверлейной целевой кривой SPL к диаграмме 
Summed frequency response (Суммарная частотная характеристика). Эта целевая 
кривая может использоваться во многих приложениях, в каждом, где есть необходимость 
согласования измерений dZ модулей (см. главу. 9.2.2). Целевая кривая импортируется 
щелчком на кнопке Browse. Смещение может быть установлено так, чтобы целевая кривая 
была расположена на оптимальном уровне относительно моделируемого измерения SPL. 
При необходимости, целевую кривую SPL можно скрыть, отметив переключатель Hide (Скрыть).

Не большое меню, существующее в этом диалоге:
Preferences | Save		(Предпочтения | Сохранить)
Позволяет пользователю сохранить предпочтительные параметры настройки,
чтобы их использовал создаваемый в следующий раз проект.
Preferences | Set to default	(Предпочтения | Установить по умолчанию)
Сбросить все параметры настройки.
