		ЭФФЕКТЫ КОМНАТЫ И КОРПУСА

Моделирование комнаты и корпуса управляется посредством диалога, 
который можно оставить на экране открытым.
 
Опция этой особенности дает Вам возможность наблюдения за поведением 
системы громкоговорителя в естественных условиях, то есть в комнате и с 
нормально ограниченными размерами корпуса. Это позволяет Вам 
моделировать дифракцию ребер корпуса и также отражения от пола, 
потолка и стен.

Room dimensions	Размеры комнаты
	Установка размеров комнаты для прослушивания

Speaker position	Позиция динамика
	Установка позиции нижнего левого угла передней панели АС.

Listener position		Позиция слушателя
	Установка позиции слушателя

Front baffle dimensions.	Размеры передней панели АС.
	Установка ширины и высоты передней панели.

Source position		Исходная позиция
	Установка позиции различных видимых акустических объектов 
(динамик, порты и т. д.) бокса, для полосового бокса, только 
видимые порты. Позиции (dX, dY, dZ) - относительно 
позиции Динамика.

Поскольку моделирование дифракции ребер корпуса удовлетворительно 
работает только с модулем динамика установленным на передней панели, 
то модули динамиков не могут быть спозиционированны по Оси Z (dZ). 
Для полосовых боксов моделирование эффекта дифракции ребер 
корпуса невозможно. 

Reflections from		Отражения от
Комнатные отражения которые можно моделировать:
* Speaker back wall (the wall behind the loudspeaker)  Задняя стена (стена позади АС)
* Left side wall		Левая боковая стена
* Right side wall		Правая боковая стена
* Floor			Пол
* Roof			Потолок
* Стена за слушателем (расположенная позади слушателя).
	а также двойные и тройные отражения, то есть комбинации 
	вышеупомянутыхотражений. Например, Потолок- Пол, 
	Боковая стена - Пол и т.д.
* Cabinet edges		Ребра корпуса 
	Если отмечено, то позволяет Вам моделировать дифракцию ребер 
	корпуса. Модель предполагает бокс имеющий прямоугольную форму
	ребер, но также работает и для умеренно округленных ребер, 
	поскольку при этом имеется небольшое воздействие (3-6 децибел), на 
	частотную характеристику, которое происходит из- за дифракции.
* Summation factor	Фактор суммирования
	Существует некоторое обсуждение того, насколько отражения фазы повышают 
	звуковое давление, здесь Вы можете выбрать требуемое значение в 
	3-6 децибела, которое удовлетворит Ваши религиозные убеждения лучше всего.
 
Show	Отобразить
* 1/6th octave smooth	1/6-и октавное сглаживание 
	Сглаживание частоты комната/корпус и характеристики фазы.
* Normalize SPL to 1m	Нормализовать SPL к 1м 
	Нормализует звуковое давление к значению которое было бы на 
	расстоянии 1м. от громкоговорителя.
* Impact on freq. resp.	Воздействие на частотную характеристику. 
	Дает Вам возможность видеть воздействие на частотную характеристику, 
	то есть как на частотную характеристику влияет комната и корпус, в то 
	время как щелчок на Frequency response (Частотная характеристика) 
	дает Вам возможность видеть саму частотную характеристику.

Вычисления могут быть инициализированы автоматически (если отмечен 
переключатель Calc. imm.), или нажимая кнопку CALC.

Указатель меню Absorbtion coeffs. (Коэффициенты Поглощения) 
позволяет Вам установить коэффициенты поглощения для различных 
отражающих областей комнаты.
Указатель меню Preferences (Предпочтения) позволяет Вам сохранить 
текущие параметры настройки, которые будут использоваться при создании 
новой конструкции бокса в следующий раз.

Measured SPL data	Измеренные данные SPL
	Здесь Вы импортируете измеренные SPL данные (АЧХ). 
	Импортированные данные объединяются вместе с имитируемыми 
	данными так, чтобы в диаграммах импортированные данные заняли 
	частотный диапазон ниже Transition frequency (Частоты перехода). 
* Level offset	Смещение уровня
	Смещение в децибелах, при суммировании импортированных 
	данных, чтобы сделать совмещение измеренных и имитируемых 
	данных без излома в точке объединения.
* Transition frequency	Частота перехода
	Переключатель частотной точки, в которой должны совместиться 
	измеренные и имитируемые данные.
* Automatic level offset	Автоматическое смещение уровня
	С отмеченным этим переключателем уровень смещения будет 
	рассчитан автоматически
* Disable		Отключить
	С отмеченным этим переключателем использование импортированных 
	данных, будет заблокировано
* Browse		Обзор
	Всплывет диалог открытия файлов, где Вы можете выбрать загружаемый
	файл данных SPL.
 
Когда измеренные SPL данные заблокированы или не импортировались, средства 
управления в этой группе не имеют никакого воздействия.