	ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧЕРЧИВАЕМОЙ КРИВОЙ

Внешний вид итерационного (повторяющегося) диалога оптимизации 
изменяется в зависимости от типа бокса, с которым Вы работаете. 
Эта гибкая особенность, позволяет должным образом достичь 
оптимальной конструкции для данного модуля динамика. По естественным 
причинам достичь всего нельзя. Используемый алгоритм позволяет
Вам достичь наилучших результатов. В течение оптимизации, Вам вероятно 
придется изменять верхние и нижние частоты среза, чтобы достигнуть 
хорошей кривой ответа. Как всегда, алгоритм этой оптимизации может быть 
ухудшен, поэтому, в течение оптимизации необходимо проверять объемы и 
настройку, особенно для полосового бокса. Необходимо отметить следующее,
 также нужно проверять и длины портов, чтобы они не были 
противоестественно коротки. Начальная частота должна лежать на 
1.5- 2 октавы ниже самой низкой частоты среза, а конечная частота должна 
лежать на 1.5- 2 октавы выше верхней частоты среза. Что может случиться 
в течение оптимизации, так это то, что конструкция не станет лучше, т.е. 
средняя ошибка не уменьшится. 
Причиной этого тогда может быть:

1. Значение средней ошибки мало (1dB или меньше). Мы готовы!
2. Значение средней ошибки велико. Желаемых нижних или верхних частот 
    среза достичь не возможно, или же мы достигли локального минимума.

В первом случае, измените желаемые частоты среза. В последнем случае, 
достигните некоторых параметров, например длины порта или объема бокса, 
чтобы выйти из локального минимума.

В течение оптимизации целевая частотная характеристика отображается на
 диаграмме Free air SPL at 1m distance, (SPL в свободном пространстве на 
расстоянии в 1м).

Контрольные установки диалога:
* Lower cutoff freq	Низкая частота среза
	Низкая частота среза в Гц.
* Upper cufoff freq	Верхняя частота среза
	Верхняя частота среза в Гц.
Заметьте, что попадание частот среза (верхних/нижних), в значение -3dB не 
гарантируется.
* Mean error	Средняя ошибка
	Показывает среднюю ошибку (в dB) различия между желаемой и 
	фактической частотной характеристикой.
* Optimize box Q-value (also rear and front box)	
  Оптимизировать значение Q бокса (также тыловой и передний бокс)
	Отметьте этот (эти) переключатель (и), если Вы желаете также 
	оптимизировать значения- Q в боксе. Используйте это с 
	ограничением для фазоинверторных боксов. Заметьте также, что
	коэффициент заполнения не изменяется. 
* Show intermediate results	Показать промежуточные результаты
	Диаграмма Free air SPL at 1m distance модифицируется для каждого 
	цикла оптимизации.
* Run	Выполнить
	Щелчок на этой кнопке запустит оптимизацию.
* Halt	Останов
	Щелчок на этой кнопке остановит оптимизацию.