		СНИМОК

Эта опция позволяет Вам сохранить до пяти частотных 
характеристик на одной диаграмме. Это может 
использоваться, для сравнения параметров различных 
конструкций и также АЧХ при различных величинах 
выходной мощности. 
Диаграммы снимка сохраняются отдельно по простой причине, 
чтобы можно было их загрузить в другой проект.
Диалог снимка определяет вид диаграммы.

Указатели меню диалога:
*File | Save… , File | Save as ... 	
Файл | Сохранить …, Файл | Сохранить как...
	Сохранение снимка в файле.
* File | Open…	Файл | Открыть …
	Загрузка снимка.
*Copy from | Free air SPL at 1m distance     
Копировать | Открытое пространство SPL на расстоянии 1м
	Копирование данных Открытое пространство SPL на 
	расстоянии 1м. в текущий график.
*Copy from | SPL in room & cabinet 	
Копировать | SPL в комнате и корпусе
	Копирование данных из диаграммы SPL в комнате и 
	корпусе в текущий график.
*Copy from summed frequency resp.	
Копирование суммарной частотной характеристики.
	Копирование из диаграммы Summed frequency response 
	(Суммарная частотная характеристика).

Средства управления:
* Title	Заголовок
	Установка заголовка для диаграмм снимка, значение по 
	умолчанию - “Snapshot” ("Снимок").
* Range		Диапазон
	Установка желаемого диапазона изменения динамической 
	характеристики диаграммы снимка, т. е. разность между 
	самым высоким и самым низким значением
* Start frequency	Начальная частота
	Начальная частота для диаграммы.
* Stop frequency	Ограничение частоты
	Конечная частота для диаграммы.
* Hide numbers	Скрыть номер
	Скрыть нумерацию графиков.
* Snapshot #	Снимок #
	Выбор текущего графика.
* Offset		Смещение
	Установка смещения для текущего графика.
* Text	Текст
	Набор текста для текущего графика.
* Hide	Скрыть
	Скрытие текущего графика.