	ПОЛОСОВОЙ БОКС ТИП 1
	Поиск табличной оптимизации

Неравномерность полосы пропускания, это неравность, которую
Вы можете позволить в полосе пропускания, чем больше неравномерность,
которую Вы допускаете, тем шире получаемый диапазон частот. 
Чувствительность (Sensitivity), это чувствительность, в полосе пропускания, 
относительно этого же динамика размещенного в закрытом боксе. Чем более 
высокую чувствительность Вы требуете, тем более узкий диапазон частот Вы 
получаете. Если модуль динамика имеет высокое значение Qts, то может 
случиться так, что выбрать всю линеаризацию будет невозможно.
