		УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ

В этом диалоге Вы устанавливаете общие значения, такие как 
количество точек анализа, входной уровень и т.д.

Frequency settings		Параметры настройки частоты
* Start frequency	Начальная частота
	Начальная частота отображения в Гц
* Stop frequency	Конечная частота
	Конечная частота отображения в Гц.
* Number of points	Количество точек
	Количество точек анализа (100-500).
Анализ всегда охватывает частотный диапазон равный 1Гц - 20000Гц.

Source characteristics	Исходные характеристики
* Source level	Уровень источника
	Входной уровень от источника (то есть усилителя мощности) в V.
* Watts in 8 ohm	Ватты на 8 Ом
	Входная мощность источника в Ваттах на нагрузке 8 Ом.
* Source resistance	Исходное сопротивление
	Выходное сопротивление усилителя, также включает 
	соединительные провода и внутреннее сопротивление катушек 
	индуктивности кроссовера.

2nd order HP filter	фильтр HP 2-го порядка
Это позволяет пользователю размещать активный high pass (рокот) фильтр
2-го порядка перед громкоговорителем. Это позволяет моделировать, 
например системы bassreflex 6-го порядка. Если установленное значение 
Cutoff равно нулю, фильтр highpass отключен. 

SPL plots	Диаграмма SPL
* Autorange	Автодиапазон
	Если Вы хотите, чтобы отображаемая диаграмма показывала 
	необходимый диапазон частотной характеристики, то отметьте
	этот переключатель.
* Range	Диапазон
	Здесь Вы выбираете динамический диапазон (1-80dB) частотной 
	характеристики. Заметьте, что это возможно только в случае 
	отключенного переключателя Автодиапазон.
* Hide phase	Скрыть фазу
	Скрыть график фазовой характеристики в диаграммах 
Free air SPL at 1m и Room & CabientSPL.

* Calculate immediately	    Немедленное вычисление
	Отметьте этот переключатель, если Вы хотите, чтобы программа 
	вычисляла диаграмму по закрытии диалога и в других случаях, как 
	только будет изменено значение поля. Изящная вещь, Вы можете 
	изменить, например частоту настройки порта, клавишами курсора и 
	немедленно видеть эффект на диаграмме.

В этом диалоге Вы можете выбрать указатели меню:
* Preferences | Save	Предпочтения | Сохранить
	Сохранение существующих установок этого диалога в файле с 
	именем "msetup.prf". Эти установки используются каждый раз при 
	создании нового проекта бокса.
* Preferences | Set to default	Предпочтения | Установить по умолчанию 
	Установка значений заданных по умолчанию.