		ДИАЛОГИ СХЕМ (Простые фильтры)

Диалоги схем, служат как метки - заполнители для параметров 
фильтра, в этой главе описан диалог схемы для СЧ цепи, 
диалоги для НЧ, и ВЧ схем подобны. 
Диалог разделен на несколько групп:

Attenuator	Аттенюатор
Схема аттенюатора
* Att	Ослабление
	Установка желаемого ослабления в децибелах.
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения R26 и R27 будут 
	вычислены на основании значения Re, заданного в 
	диалоге динамика и значения Att.
* R26 и R27
	два резистора, которые формируют аттенюатор

LP filter section		Раздел фильтра LP (НЧ)
Секция фильтра Lowpass
* Filter order	Порядок фильтра
	Выбор порядка фильтра для секции lowpass фильтра.
* Cutoff	Срез
	Частота среза для фильтра lowpass
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения L21, C22, L23 и C24 
	будут вычислены на основании указанных значений; 
	порядка фильтра, частоты среза и Re. Обратите 
	внимание, что если порядок фильтра ниже, чем N=4, 
	некоторые из компонентов будут не определены. 
	Это общие значения компонентов для фильтров Butterworth.
* L21, C22, L23, C24
	Компоненты, составляющие секцию фильтра lowpass

 
Notch section	Секция метки
* R25 и L25 и C25
	Секция метка фильтра, при комбинировании они 
	сформируют параллельную резонансную схему, которая 
	может использоваться для вырезания пиков на АЧХ 

HP filter section	Секция фильтра HP
Секция фильтра Highpass
* Filter order	Порядок фильтра
	Выбор порядка фильтра для секции highpass фильтра.
* Cutoff	Срез
	Частота среза для highpass фильтра
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения C21, L22, C23 и L24 
	будут вычислены на основании указанных значений;
	порядка фильтра, частоты среза и Re.
* C21, L22, C23, L24
	Компоненты, составляющие секцию highpass фильтра
Disconnect	Разъединить
	Отключение этой схемы, фактически последовательно
	с входными клеммами будет установлен очень большой резистор.
Zobel network	Zobel схема
	Выравнивание импеданса
* Calc
	Щелчок на этой кнопке и значения R28 и C28 будут вычислены
	на основании значений Re и Le, заданных в 	диалоге динамика.
* R28 и C28
	Компоненты, составляющие схему zobel (зобеля)

Вы видите, что значения индуктивности состоят из 2-х значений, 
отделенных точкой с запятой, левое значение, это индуктивность 
катушки в миллигенри, а правое значение, это сопутствующее ее 
внутреннее сопротивление по постоянному току в Омах. Например, 
прочитанное значение 0.780; 0.5 в поле L21 означает, что 
индуктивность катушки 0.780мГн и ее внутреннее сопротивление 
постоянному току, равно 0.5 Ома