		ДИАЛОГИ МОДУЛЯ ДИНАМИКА

Диалоги динамика служат метками - заполнителями для 
параметров динамика.

Диалог разделен на несколько групп:
Invert polarity	Изменение полярности
	Изменение полярности модуля динамика. 
	Полярность видна в окне рисунка.
* Rex
	Дополнительное увеличение значения Re из-за 
	нагрева голосовой катушки, это помогает 
	пользователю в моделировании АЧХ с учетом этого 
	явления на больших уровнях  мощности. 
* Re
	Сопротивление голосовой катушки динамика пост. току
* Le
	Индуктивность голосовой катушки динамика
 
* 1 driver unit ... 4 driver units	1 модуль динамика... 4 модуля динамика
	Здесь выбирается количество модулей динамиков, если
	выбрано 2 модуля динамика, то они могут быть соединены 
	последовательно или параллельно. 

Параметры динамика
В этой группе устанавливается один набор параметров для каждого 
модуля динамика, если используется только один модуль динамика, 
здесь можно установить параметры только для Driver unit 1. 
* Rel. location (dX, dY, dZ)	местоположение (dX, dY, dZ)
	Позиция модуля динамика относительно акустической точки 
	зрения, так сказать воображаемая контрольная точка. 
	Направление с лева на право обозначает dX, dY обозначает 
	аправление снизу вверх, положительное значение dZ, 
	предполагает большее удаление от слушателя, чем 
	отрицательное значение dZ. По практическим причинам, можно 
	установить позицию для высокочастотного модуля динамика, 
	например dX =0, dY =0, dZ =0 и использовать ее как 	
	контрольную точку для других модулей. Установки этих 
	параметров затрагивают и другие модули динамиков, а поэтому 
	и общую частотную/фазовую характеристику.
* Piston radius	Радиус диффузора
	Эффективный радиус диффузора модуля динамика.
* SPL data	данные SPL
	В этой подгруппе имя файла, это задаваемый файл данных SPL, 
	щелчок на кнопке Browse открывает диалог, в котором можно выбрать 
	нужный файл данных. Поле Scaling позволяет Вам задавать смещение 
	(в децибелах), в 	файле данных SPL. См. главу 8.2.2 для описания
	форматов импортируемых файлов. Для сглаживания данных 
	импортированной частотной характеристики могут быть применены 
	такие доступные варианты: 
	нет сглаживания, 1/24-ое, 1/12-ое, 1/6-ое и 1/3-ь октавное сглаживание.
* Impedance data	Данные импеданса
	В этой подгруппе задается имя файла данных импеданса. Поле Scaling 
	учитывает масштабирование значений импеданса. Например, 
	значение 0.5, в поле Scaling, будет вдвое уменьшать значение импеданса.

Когда выбрано 2-а и более модуля динамика, появляются два дополнительных 
переключателя с заголовком "Same as driver 1" ("То же, как динамик 1"). Суть этой 
идеи в том, что, отметив этот переключатель, используются данные, которые 
импортировались для модуля динамика 1. Таким образом, отпадает потребность
в импортировании одних и тех же данных несколько раз. По умолчанию они 
отмечены и автоматически, как только будет импортирован файл, будут очищены. 
Кроме того, если переключатель отмечен, то поля ввода Scaling (Масштабирование)
недоступны, чтобы показать, что применяются свойства масштабирования динамика 1.

