	 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ (утилита Box)

В этом диалоге Вы устанавливаете такие общие параметры как 
уровень на входе и т.д. 
Отображаемая частотная характеристика
Внутренний диапазон частоты в утилите кроссовера, всегда 
равен 1-30000Гц. Чтобы рассмотреть меньшую  его часть, здесь 
можно установить пределы Lower (Ниже) и Upper (Выше).
Масштабирование диаграммы
Здесь может быть изменено масштабирование диаграмм, которые 
представляют импеданс, групповую задержку, коэффициент 
усиления фильтра и уровень звукового давления. Кроме того, можно 
скрыть характеристику фазы  Free air SPL (в открытом воздухе) на 
расстоянии 1м и SPL в диаграммах Room & Cabinet (комната и корпус).

Характеристики источника
* Source level	Уровень источника
Уровень на входе от источника (то есть усилителя) в V.
*  Limit.  Предел. 
	Максимальное выходное напряжение усилителя мощности. 
* Watts into 8 ohm   Ватт на 8 Ом 
	Входная мощность источника в Ваттах на нагрузке 8 Ом.
* Rg (for table lookup)   Rg (для табличного поиска)
	Выходное сопротивление усилителя мощности или сопротивление 
	последовательно включенного кроссовера или соединительного 
	кабеля. Используется только для поиска таблиц оптимизации бокса, 
	которые существуют для некоторых типов боксов.

Поле Prompt on recall (Подсказка повторного вызова), отмечено по умолчанию, 
при этом, при повторном вызове одного из наборов, будет всплывать диалоговое окно, в котором можно отметить желаемые для повторного вызова элементы. Если необходимости в этом нет, эту опцию можно отключить.

Не большое меню, существующее в этом диалоге:
Preferences | Save		(Предпочтения | Сохранить)
Позволяет пользователю сохранить предпочтительные параметры настройки,
чтобы их использовал создаваемый в следующий раз проект.
Preferences | Set to default	(Предпочтения | Установить по умолчанию)
Сбросить все параметры настройки.