		ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР
5-ти полосный параметрический эквалайзер, доступный через 
указатель меню Network | Equalizer (Схема | Эквалайзер), 
позволяет корректировать частотную характеристику и 
непосредственно наблюдать за воздействием на такие 
характеристики как: амплитудная, фазовая и групповая задержка, 
кроме того, можно немедленно услышать результат воздействия в 
течение воспроизведения (кроме времени ожидания воспроизведения).
Первоначально, когда начинается эмулирование, скорость 
дискретизации этого эквалайзера установлена равной 48кГц, затем, 
коэффициенты фильтра рассчитываются повторно, для используемой 
скорости дискретизации. Параметры настройки этого эквалайзера не 
затрагивает такие команды как, 
Network | Store as /Recall (Схема | Сохранить как/Вызвать повторно). 
Управление этим эквалайзером не должно вызвать серьезной 
проблемы, каждая полоса имеет свою собственную установку 
коэффициента Q, и центральной частоты. Поля enable, разрешают 
включение определенной полосы.
