ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ВЫВОДА (ЭМУЛЯТОР КРОССОВЕРА)

К параметрам настройки выхода обращаются посредством указателя меню 
Output settings (настройки параметров Выхода). Здесь выбирается звуковая 
плата, которая будет использоваться для формирования выходного сигнала. 
По существу можно работать в двух режимах.

*  	Режим звуковой карты 3D (Переключатель synchstart не отмечен). 
	Количество выходных каналов выбирается переключателями 2ch и 4ch. 
	Заметьте, что режим 4сh должна поддерживать звуковая карта. 
	Если это не так, то будет выведено сообщение об ошибке.
* 	Режим Synchstart (Переключатель synchstart отмечен). 
	В этом режиме должно быть выбрано соответствие отображения каждого 
	канала к выходным каналам мульти канальной звуковой платы. Если в 
	диалоге эмулятора отмечен переключатель Stereo->Mono, то будут 
	использоваться только каналы 1, 4, это будет сохранено и квалифицировано 
	как рассмотрение основания производительности обработки.

Число буферов и их размер выбирается так, чтобы избежать раздражающего икания. 
Существует такое правило, чем больше размер буфера и их количество, тем больше 
времени ожидается воспроизведение. С другой стороны, уменьшается риск получения 
икания при воспроизведении.

Поддерживает ли моя многоканальная звуковая плата synchstart?. 
Фактически в ответе на этот вопрос должны быть заинтересованы продавцы звуковых 
плат, но, к сожалению, это происходит лишь за некоторым исключением. 
Модифицированный список тех плат, которые поддерживают режим многоканальный 
synchstart и 3D плат, которые могут быть открыты в 4-х канальном режиме, будет 
находиться по этому адресу http://www.ijdata.com.
