БОКС BASSREFLEX ДВОЙНОЙ НАСТРОЙКИ ТИП 2

Диалог разделен на четыре главные группы.
* Rear box 
	Установки для тылового бокса. 
	См. справку для закрытого бокса.
* Передний бокс
	Установки для переднего бокса.
* Rear port
	Установки для тылового порта. 
	См. справку для бокса типа bassreflex.
* Front port
	Установки для переднего порта.
Заметьте, что Вы не можете установить резонансные частоты портов, 
для этого типа бокса, непосредственно. Причина состоит в том, что 
порты взаимозависимы, однако Вы можете установить частоты косвенно, 
изменяя, например длину портов. 

Указатели меню в этом диалоге:
* Quick box
	Программа вычислит подходящие начальные значения 
	для бокса и порта.
