	КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ ДИНАМИКА

В этом диалоге Вы можете установить количество модулей динамиков, 
указать тип соединения нескольких динамиков изобарической конструкции 
и тип соединения звуковых катушек динамиков с двойными катушками. 
Здесь Вы также импортируете измеренные данные.
* Number of drivers
	Количество модулей динамиков (1-9).
* Extra mass
	Указывается вес (в граммах), дополнительного груза, прикрепляемого 
	к диффузору динамика для понижения его резонансной частоты.
Isobaric
* Yes
	Отметьте этот переключатель, если Вы хотите применить изобарическую
	конфигурацию двух модулей динамиков, которые составят модуль АС.
* Series
	Последовательное соединение двух модулей динамиков.
* Parallel
	Параллельное соединение двух модулей динамиков.
* Separate sources
	Разделение двух электрически связанных модулей динамиков, 
	для разделения источников сигнала.

Double voice coil electrical conn.
	Если модуль громкоговорителя имеет две звуковые катушки, то в этой опции 
	можно выбрать их соединение.
* Series
	Последовательное соединение двух звуковых катушек.
* Parallel
	Параллельное соединение двух звуковых катушек.
* Sep. sources
	Электрическое разъединение двух звуковых катушек, для разделения 
	источников сигнала.
* Load resistor
	эта особенность позволяет шунтировать резистором одну из двух 
	звуковых катушек, таким образом можно четко настроить общую 
	системную Q. Нулевое значение этого резистора даст самое низкое 
	значение Q, в то время как открытая цепь даст более высокое значение Q.

Additional analysis	   (Дополнительный анализ)
* BL nonlinearity
	Моделирование не линейности BL (фактор силы). 
* Voice coil heating
	Моделирование нагрева звуковой катушки.
* Cms non linearity
	Моделирование задержки прогрессирующей жесткости подвеса.
* Impact from Le
	Моделирование воздействия на АЧХ индуктивности динамика.
* Directivity
	Моделирование воздействия оказываемого фактором направленности 
	динамика на осевую АЧХ. Эта величина может принимать значение 
	от 0.0 (не направленный) и до 1.0 (узко направленный). Причина этой 
	корректирующей особенности состоит в том, что нет никаких общих 
	средств для этого вида моделирования, таким образом, лучше 
	предоставить возможность корректировки соответствия пользователю, 
	для примерного измерения АЧХ АС. Поскольку моделирование фактора 
	направленности не имеет никакого значения для полосового бокса, 
	то ее применение, для этого типа бокса, заблокировано.

Measured SPL data
	Здесь Вы импортируете измеренные данные SPL (частотная характеристика). 
	Эти данные объединяются в диаграммах вместе с моделируемыми данными так, 
	чтобы они составили частотный диапазон АЧХ выше Частоты Перехода  
	(Transition frequency).
* Level offset
	Смещение уровня добавленных импортированных данных в децибелах, 
	чтобы сделать связку перехода, между моделируемыми и измеренными 
	данными, без шва.
* Transition frequency
	Частота, на которой должно произойти отключение моделируемых и 
	измеренных данных.
* Phase lag cutoff
	При совместной вставке в диаграмму моделируемых и измеренных данных, 
	на фазовой характеристике образуется неестественный переход, который 
	негативно отражается на диаграммах Групповой задержки и Переходной 
	характеристике. Данное значение задержки фазы, используется для 
	вычисления фазовой характеристики низкочастотного фильтра (LP-filter) 
	Баттерворта 4-го порядка. Таким образом, мы можем сделать связку фазного 
	перехода с фазой моделируемых данных, на диаграмме фазовой характеристики, 
	без шва.
* Automatic level offset
	Отметив этот переключатель, смещение будет рассчитано автоматически.
* Disable
	Отметив этот переключатель, использование импортированных данных 
	будет заблокировано.
* Browse
	Открытие файла. Появится диалог, в котором Вы можете выбрать файл 
	данных SPL для загрузки.
