LspCAD, это программное обеспечение, которое поможет Вам создавать и моделировать ящики громкоговорителей и схемы пассивных кроссоверов. LspCAD, это сокращенное название Loudspeaker Computer Aided Design, (Автоматизированное проектирование АС).
LspCAD включает в себя четыре утилиты. Box utility (утилита ящика), которая работает как программа моделирования ящика, passive crossover utility (утилита пассивного кроссовера), которая работает как программа моделирования фильтра с пассивными элементами. И утилита advanced passive/active crossover utility (усовершенствованного пассивного/активного кроссовера), которая работает как про-грамма моделирования фильтра с пассивными и активными компонентами.
LspCAD не представляет только готовые для использования решения, показывая множество фактических диаграмм, всей необходимой информации, в порядке создания пассивных и активных акустических систем.

Установка:

1. Устанавливаем программу
2. Ставим Update.
3. При запуске программа потребует ввести код, его получаем с помощью файла keygen.exe из директории Crack

Дополнительно: Измерительный модуль justMLS