	БОКС BASSREFLEX ДВОЙНОЙ НАСТРОЙКИ ТИП 1

Диалог разделен на четыре главные группы.
* Rear box
	Установки для тылового бокса. 
	См. справку для закрытого бокса
* Front box
	Установки для переднего бокса.
* Rear port
	Установки для тылового порта. 
	См. справку для бокса типа bassreflex
* Front port
	Установки для переднего порта.
Заметьте, что Вы не можете установить резонансные частоты портов, 
для этого типа бокса, непосредственно. Причина состоит в том, что 
порты взаимо- зависимы, однако Вы можете установить частоты 
косвенно, изменяя, например длину портов. 

Указатели меню в этом диалоге:
* Quick box
	Программа вычислит подходящие начальные значения 
	для бокса и порта.
