		ФУНКЦИЯ ФИЛЬТРАЦИИ МУЗЫКИ

Придумать название этой функции, было самой трудной задачей. 
Однако ее цель, фильтровать выбранную музыку через частотную 
характеристику громкоговорителя. После этой операции можно 
слушать результат на пару высококачественных наушников. 
Форматом файла должен быть WAV формат Windows.

Кнопки Browse в группах Infile и Outfile, используются для выбора 
in/out (вход/выход) файлов.

Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп), в конце, используется для запуска и 
останова функции фильтрации. Если уровень выхода слишком высокий, 
его можно уменьшить посредством редактирования поля Scale 
(Масштаб). Обратите внимание, что фильтрация должна быть 
остановлена раньше, чем будет изменено масштабирование.

Флажок на Simulate HRTF (Моделирование HRTF), делает возможным 
моделирование связанной с головой передаточной функции 
(head related transfer function). В результате достигается эффект восприятия 
звукового образа более подобным звуку громкоговорителя, несмотря на то, 
что прослушивание идет через наушники.

Для использования оптимальной скорости перекрытия функции фильтрации 
блока, используются операции FFT/IFFT (преобразования Фурье). Поэтому 
sample rate (скорость дискретизации), в группе IFFT диалога общие 
установки должна быть установлена правильно. Очень короткие длины 
IFFT могут дать слышимый блочный эффект, поэтому рекомендуется, 
чтобы в поле #points, в диалоге общие установки, значение было не 
меньше чем 1024. 
Длина блока в операциях FFT, должна быть вдвое больше значения #points, 
то есть, если значение #points = 1024, тогда длина блока должна быть = 2048. 
Обратите внимание, что эта функция весьма медленна, фильтрация 1-ой 
минуты музыки компакт-диска, занимает примерно 5 минут, на компьютере с 
процессором Pentium 200мГц. 

В комбинации с этой функцией, для оптимальной работы, нужно использовать 
высококачественные звуковые платы. Также необходимо применять 
высококачественные наушники с ровной АЧХ.

Форматом файла должен быть Windows формат WAV (16bit Стерео).
 
Вычисление импульсной передаточной характеристики, при использовании 
данной функции, нужно разрешить (Отключить IFFT в общем диалоге установок).