**Стабилизатор.** Стандартная схема из даташита. Плата рассчитана на различные типы деталей.

Электролитические конденсаторы тип К50-35 после выпрямительного моста набираются в батарею. Минимальная возможная емкость 2200 мкФ.

Так же возможна установка аксиальных конденсаторов (тип К50-29) размером 18х36 мм(2200х50V), располагая их горизонтально.

Мощные резисторы 5W используются для ограничения зарядного тока, при применении больших значений емкости, или для «подсаживания» напряжения после мостика. Их подключение осуществляется перерезанием дорожки .

Подстроечные резисторы можно применить нескольких стандартов или впаять подобранный постоянный.

Радиатор. Для питания корректора достаточно алюминиевого уголка. В стандартных режимах он нагревается до состояния «чуть теплый». Для экстремальных режимов следует установить более эффективный радиатор. Например,как вариант, на рисунке указан тип радиатора из каталога «ЧипДип»