Левый канал Правый канал

 **Э Б К Э Б К**

VT1 КТ3107Б 0,7 0,1 - 34,1 0,7 0,1 -34,1

VT4 КТ3107Б 0,6 0 -35 0,7 0,1 - 36,4

VT2 КТ361Б 32,5 34,3 33,8 34,2 33,7 33

VT3 КТ3107Б 33 32,6 0,8 33,5 33 0,8

VT5 КТ315Б -33,4 -32,8 -31,4 -34,2 -33,6 -32,2

VT8 КТ3102??? -34,3 -33,6 -31,3 -35,4 -35 -33

VT6 КТ816Г 34,1 33,6 **-9,2** 34,3 33,5 1,6

VT7 КТ817Г -32,8 -32,3 **-12,3** -32,6 -32,9 -1,6

VT9 КТ315Г 0 0 **0** 0 0 1,4

VT10 КТ502Е 0 0 -36,8 0 0 -36,8

VT11 КТ850А **0 -9,2** 33,6 1,0 1,6 33,6

VT12 КТ851А **0 -12,3** -33,6 -1,1 -1,6 -33,6

VT13 КТ850А **0 0** 32,6 0,5 1,0 32,6

VT14 КТ851А **0 0** -32,9 -0,5 -1,1 -32,6

 VT3 КТ819ГМ 0 **0** 32,6 VT5 КТ819ГМ 0 0,5 32,3

 VT4 КТ818ГМ 0 **0** -32,2 VT6 КТ818ГМ 0 -0,5 -32,6