Плата корректора Kenwood 9100. Три варианта плат. Собирался только V1.0.

Другие платы разрисованы «теоретически». Наиболее рациональный вариант V3.0. Но тут ,или проверить еще раз разводку платы, или делать «на свой риск».

Детали. Пленочные конденсаторы и керамика основываясь на списке из сервис мануала или фото оригинальной платы.