Описание: Panasonic K1HA25HA0001 Сабвуфер Кабель

 
 Panasonic K1HA25HA0001 Сабвуфер Кабель

 Распиновка: 0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штырь** | **имя** | **направление** | **цвет** | **Описание** |
| 1 | DVDAC2 |  |  | DVDAC2 |
| 2 | DCDET |  |  | DCDET |
| 3 | DVDAC1 |  |  | DVDAC1 |
| 4 | SYS6V |  |  | SYS6V |
| 5 | MUTE\_H |  |  | MUTE\_H |
| 6 | DGND |  |  | DGND |
| 7 | FRONTR - IN |  |  | FRONTR - IN |
| 8 | SUB + B |  |  | SUB + B |
| 9 | OUTPUT\_GND |  |  | OUTPUT\_GND |
| 10 | OUTPUT\_GND |  |  | OUTPUT\_GND |
| 11 | FRONTL - IN |  |  | FRONTL - IN |
| 12 | SURR\_L - IN |  |  | SURR\_L - IN |
| 13 | GUARD\_GND |  |  | GUARD\_GND |
| 14 | SURR\_R - IN |  |  | SURR\_R - IN |
| 15 | ЦЕНТР - В |  |  | ЦЕНТР - В |
| 16 | GUARD\_GND |  |  | GUARD\_GND |
| 17 | САБВУФЕР - IN |  |  | САБВУФЕР - IN |
| 18 | GUARD\_GND |  |  | GUARD\_GND |
| 19 | Pcont |  |  | Pcont |
| 20 | FREQ\_HOP |  |  | FREQ\_HOP |
| 21 | SYNC |  |  | SYNC |
| 22 | FL1 |  |  | FL1 |
| 23 | SUBAC1 |  |  | SUBAC1 |
| 24 | FL2 |  |  | FL2 |
| 25 | SUBAC2 |  |  | SUBAC2 |

 Примечание: Panasonic SB-WA310 PANASONIC SA-HT855 PANASONIC SA-HT8XX PANASONIC SA-HT9xx
КОММЕНТАРИИ: